{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["mint","bcord","PARAM1","README"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"mint","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,3],[21,2,21,3],[24,2,24,3],[16,9,16,10],[17,9,17,10],[18,9,18,10]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"◆◆◆ 連番印刷（任意の連番を印刷します）◆◆◆",null,null,null,"番号初期値",1,"枚数",5]
[null,null,null,null,"フォーマット番号",2,"表示",null,"番号最終値",5,null,"(表示のみ）"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"印刷マージンの表示"]
[null,null,null,null,"主表示","ABC1","選択",null,"上",0.2,"ヘッダー",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"左",0.4,"右",0]
[null,null,null,null,"コード番号","03115195","表示",null,"下",0,"フッター",0]
[null,null,null,null,"コード体系","7-Code-128",null,null,"バーコードのパラメータ表示"]
[null,null,null,null,"サブ表示","00519401","表示",null,"Height",92,"Width",216.5]
[null,null,null,null,"ラベル用コード","00519401222",null,null,"LineWeight",5]
[null,null,null,null,"追加修正用コード","00519401222",null,null,"Top",63,"Left",8]
[null,null,null,null,"追加文字列",222,"編集可",null,"ラベルのフォント情報表示"]
[null,null,null,null,null,"（文字列は半角英数のみ）",null,null,"font1","遊ゴシック",null,26]
[null,null,null,null,"印刷用紙","80ｘ60","表示",null,"font2","遊ゴシック",null,18]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"font3","遊ゴシック",null,15]
[null,null,null,null,"※終了時に、生成されたバーコードラベルはクリアされます"]
[]
[null,null,"レジストリー情報",null,"                                                                                                                                                                                                                                                               "]
[null,null,"プリンタドライバー",null,"SATO CL4NX-J 203dpi on      "]
[null,null,null,null,"上の情報取得ボタンで、レジストリ情報の取得とプリンタポートの設定を自動で行います"]
[null,null,"レジストリのパス",null,"HKEY_CURRENT_USER, \"Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Devices\""]

{"sheet":"bcord","index":1,"n_rows":15,"n_cols":1,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["ABC1"]
["00519401"]
["005194012220001"]
["ABC1"]
["00519401"]
["005194012220002"]
["ABC1"]
["00519401"]
["005194012220003"]
["ABC1"]
["00519401"]
["005194012220004"]
["ABC1"]
["00519401"]
["005194012220005"]

{"sheet":"PARAM1","index":2,"n_rows":13,"n_cols":37,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["NO","主表示","バーコード番号","サブ表示1","サブ表示2","コード体系","上","左","右","下","ヘッダー","フッター","Height","Width","LineWeight","Left","Top","セル幅1","セル高1","セル幅2","セル高2","セル幅3","セル高3","font1種類","font1大きさ","font2種類","font2大きさ","font3種類","font3大きさ","用紙","字体","******","*****","SIZE","COLOR",null,"利用可能バーコード幅"]
[1,"ABC","03115194","00519400",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****",null,216.5]
[2,"ABC1","03115195","00519401",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****",null,175]
[3,"BCD2","03115196","00519402",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]
[4,"BCD3","03115197","00519403",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]
[5,"BCD4","03115198","00519404",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]
[6,"BCD5","03115199","00519405",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]
[7,"BCD6","03115200","00519406",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]
[8,"BCD7","03115201","00519407",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]
[9,"CGF01","03115202","00519408",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]
[10,"CGF02","03115203","00519409",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]
[11,"CGF03","03115204","00519410",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]
[12,"CGF04","03115205","00519411",null,"7-Code-128",0.2,0.4,0,0,0,0,92,216.5,5,8,63,40,42,40,27,40,100,"遊ゴシック",26,"遊ゴシック",18,"遊ゴシック",15,"80ｘ60","太字",null,null,"***","****"]

{"sheet":"README","index":3,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["バーコードラベル作成"]
[]
["目的"]
[]
["特定のバーコードのラベルの印刷をするツール"]
[]
["作成"]
[]
[]
[null,"開発環境"]
[null,"office365",null,"office365ProPlus　（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ1705）",null,null,"（ﾋﾞﾙﾄﾞ8201.2200）"]
[null,"os",null,"Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601",null,null,null,"（32ﾋﾞｯﾄ）"]
[null,"excel",null,"Microsoft　Excel　MSO（16.0.8201.2200）32ﾋﾞｯﾄ"]
[null,"※バーコード用に「Microsoft Access BarCode Control 14.0」を利用しています。"]
[null,"※レジストリデータの取得・設定のためにいくつかのWindows　APIを利用しています。"]
[null,"※Windows APIに関しては32ビット、64ビット環境の両方の環境で動作可能にしてあります"]
[]
["履歴"]
["1）2018/05/31"]
["基本的な機能で作成。"]
[]
["2) 2018/06/01"]
["印刷マージンを設定出来るようにした。"]
["複数のフォーマットが使えるように、パラメーター表を設定した"]
["主表示をキーワードに選択すると、各パラメーターがセットされるようにした。"]
[]
["3) 2018/10/26"]
["***************************"]
[]
["4) 　2018/10/30"]
["追加要件の対応の概要を作成"]
["追加要件の対応の概要を作成ラベル情報の入力（パラメータ表）"]
["ラベルの選択インターフェースの作成"]
[]
["5）　2018/11/08"]
["処理速度向上のため、処理フローを大幅に変更する。（ラベルの書式の割り当て方法を分割で行なう、当初のの割り込み処理でのトリガーは廃止）"]
["プログレスバーの設置。"]
["アドインメニューの設置。"]
[]
["6) 2018/11/09"]
["code-128はバーコードの線とその間の空白の比率がシビアで、読み取り条件が限られるようなので、最適なパラメータを見つけてと設定値とした。"]
["特にWidth、LineWeightの値が重要"]
["連番を付与しないで、一種類のバーコードだけ出力する追加修正モードを追加した。"]
["罫線の付与を止める"]
[]
["7）　2018/11/20"]
["従来の固定コード（フォーマット1,2　BSA）を本ツールからは除外し、連番コードのもののみにした。"]
["バーコードの認識性向上のため、バーコード幅を216.75--＞216.5に変更した。"]
["バーコードラベルの高さを調整するため、用紙サイズを80ｘ62とし微調整のための調整幅を確保した。"]
["（目標値：80ｘ55mm）"]
[]
["8）　2018/11/26"]
["従来は連番開始番号が1で固定されていたが、開始番号、終了番号を指定してバーコード作成が出来る様にした。"]
[]
["9) 2018/11/28"]
["連番をフリーに設定可能な機能に、固定のバーコードの表示設定も含め、連番設定、枚数設定のインターフェース部分を改修した。"]
["必要に応じて画面にロックをかける（201828FNL）"]
["基本バーコードに追加する文字列を自由に設定出来るバージョンを作成（20181128FNLT）"]
["文字列には2バイト系のものを排除するチェックルーチンをつけた。"]
[]
["10) 2018/11/29"]
["任意の文字列に数字が入ると、前のコード部分の数字と合計されてしまう不具合があったので、明示的に文字列扱いにプログラムを変更。"]